**成都市双流区应急避难场所专项规划**

**（2021-2035年）**

**成都市双流区应急管理局**

**2022年07月**

**目录**

[第一章总则 1](#_Toc108)

[第一节规划目的 1](#_Toc18783)

[第二节规划对象 1](#_Toc27998)

[第三节规划范围 1](#_Toc17800)

[第四节规划期限 1](#_Toc28295)

[第五节规划依据 2](#_Toc9543)

[第六节规划原则 2](#_Toc22848)

[第二章技术标准 4](#_Toc11352)

[第一节应急避难场所分类及分级配置标准 4](#_Toc16123)

[第二节场址选择 5](#_Toc6270)

[第三节有效面积 6](#_Toc30749)

[第三章现状分析 7](#_Toc29562)

[第一节应急避难场所现状布局 7](#_Toc22186)

[第二节应急避难场所现状分析 8](#_Toc373)

[第三节现状人口分布及预测 8](#_Toc18293)

[第四章规划目标 10](#_Toc6142)

[第一节总体目标 10](#_Toc7603)

[第二节分阶段目标 10](#_Toc18902)

[第五章建设规划 11](#_Toc25621)

[第一节规划布局 11](#_Toc30226)

[第二节分阶段建设规划 12](#_Toc10207)

[第六章保障措施 15](#_Toc32095)

[第一节机制保障 15](#_Toc5527)

[第二节规划保障 15](#_Toc13941)

[第三节资金保障 15](#_Toc15420)

[第四节宣传保障 15](#_Toc17137)

[附表 16](#_Toc13096)

[附图 49](#_Toc12335)

# 总则

## 规划目的

为加强双流区综合防灾减灾救灾能力，提升城市突发事件应对水平，确保在发生重大自然灾害或重特大突发公共事件时，快速有序、科学合理地为居民提供应急疏散、安全避难和基本生活保障的场所，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，维护社会稳定，促进经济社会全面、协调、可持续发展，结合双流区实际情况，编制本规划。

## 规划对象

作为本规划对象的应急避难场所，主要包括公园、绿地、学校、广场、体育场馆、企业厂区、待建空地等城市、镇（街道）空旷地及其室内安全建筑，用于在发生重大自然灾害或重特大突发公共事件时为居民提供应急疏散、安全避难和基本生活保障以及有利于政府开展集中赈灾救助的场所。

## 规划范围

本规划范围为成都市双流区实际管辖范围，即东升街道、西航港街道、九江街道、黄甲街道、怡心街道、彭镇、永安镇、黄水镇、黄龙溪镇，共9个镇（街道）、105个社区、13个村，面积466平方公里，第七次人口普查全区常住人口146.6万人。

## 规划期限

本规划期限为2021-2035年。近期规划为2025年，远景规划为2035年。

## 规划依据

《城市综合防灾规划标准》（GB/T51327-2018）

《城市抗震防灾规划标准》（GB50413-2007）

《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011)

《防灾避难场所设计规范》（GB51143-2015）

《地震应急避难场所场址及配套设施设计规范》（GB21734-2008)

《地震应急避难场所运行管理指南》（GB/T33744-2017）

《城市社区应急避难场所建设标准》（建标180-2017）

《成都市“十四五”应急体系建设规划（包含消防等事业）》

《成都市应急避难场所建设导则（试行）》

《双流区安全应急体系能力现代化建设“十四五”规划》

《成都市双流区应急避难场所管理暂行办法》

参考双流区国土空间规划、公园建设实施规划、绿地系统专项规划、教育设施布局专项规划等规划文件。

## 规划原则

**政府领导、部门负责。**根据现有条件和避难需求，切实加强应急避难场所建设。充分发挥应急管理、住房和城乡建设、城市管理行政执法、教育、文化广电和旅游、人防等部门的指导监督作用，推动避难场所权属单位不断加大资金投入和运维保障，完善应急救助和避险避难功能，实现应急避难场所规范化建设和管理。

**科学规划、均衡配置。**在全区范围内对各类应急避难场所均衡布局，统筹考虑人口数量、区域定位、经济发展、建筑密度、交通疏散等因素，合理确定避难场所用地面积和总体规模，结合市政基础设施和周边环境，科学规划布局。既方便居民疏散，又易于政府救灾和群众安置，保障灾后居民基本生活。

**平灾结合，综合利用。**应急避难场所建设要以防大震、救大灾为重点，同时兼顾其他自然灾害等突发事件的应急要求。避难场所应既能满足灾害应对过程中的应急指挥、医疗救助、居民疏散、群众转移和过渡安置，又用于居民日常休闲健康娱乐、防灾减灾教育等活动，充分发挥应急避难场所的综合效能。

**因地制宜、功能完善。**按照“谁建设、谁投入、谁管理”的原则，充分利用现有或拟建的公园、绿地、广场、学校、体育场（馆）、停车场、人民防空工程等场地，建设应急避难场所，配置必要的应急设施设备、应急物资，并实施相应的保养、更新和维护措施，健全完善应急避难场所各项功能。

# 技术标准

## 应急避难场所分类及分级配置标准

按照《成都市应急避难场所建设导则（试行）》规定，将应急避难场所分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类。

Ⅳ类（简易、临时）：临时避难，便于安置，可安置受助人员1天以内。选择规模较小的开敞用地和中心城内的生态绿地，作为应急场所的补充，供灾害发生后临时性应急使用。

Ⅲ类：可安置受助人员2-14天。为保障避难人员基本生活需求，应设置医疗救护与卫生防疫点、应急交通设施、应急消防设施、应急供水设施、应急排污设施、应急厕所、应急垃圾储运设施、应急通讯设施、应急标识标牌等。

Ⅱ类：可安置受助人员15-30天。在满足避难人员基本生活需求基础上，为进一步改善生活条件，应设置医疗救护与卫生防疫点、应急综合服务中心，应急物资储备设施等，宜增设应急电力设施。

Ⅰ类：可安置受助人员30天以上。为满足应急指挥需求，应设置应急救灾指挥中心；在满足避难人员基本生活需求基础上，为进一步提高避难安置生活条件，应设置医疗救护中心与卫生防疫站，并应增设应急停车场、应急洗浴设施、应急通风设施、应急供电设施等，宜增设直升机停机坪。

表1应急避难场所分级分类标准

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **类别** | **二者满足其一即可** | | **避难时长**  **（天）** | **应急避难场所类型** | **人均有效避难面积**  **（㎡）** | **服务半径**  **（m）** |
| **用地面积（公顷）** | **有效避难面积（公顷）** |
| Ⅰ类应急避难场所 | ≥20 | ≥5.0 | 30天以上 | 场地 | ≥3.0 | 5000 |
| 建筑 |
| Ⅱ类应急避难场所 | ≥2 | ≥1.0 | 15-30天 | 场地 | ≥2.0 | 2000 |
| 建筑 |
| Ⅲ类应急避难场所 | ≥0.2 | ≥0.2 | 2-14天 | 场地 | ≥1.0 | 500 |
| 建筑 |
| Ⅳ类应急避难场所（简易、临时） | ≥0.05 | ≥0.05 | 1天以内 | 场地 | ≥1.0 | 200 |

来源：《成都市应急避难场所建设导则（试行）》(2021)

## 场址选择

应急避难场所优先选择场地地形平坦、地势较高、利于排水、空气流通、具备一定基础设施的公园、绿地、广场、学校、体育场馆等公共建筑与设施，并保证周边道路畅通、交通便利。同时，满足以下规定：

1.应避开可能引起道路坍塌、建筑物倒塌及可能发生滑坡、泥石流等危险区域；

2.应避开高压线走廊区域；

3.应避开易燃易爆危险品存放点、严重污染源以及其他易引发次生灾害的区域；有火灾或爆炸危险源时，应设置防火、防爆隔离带；

4.应急功能区与周围易燃建筑等一般火灾危险源之间应设置不小于30m的防火安全带，距易燃易爆工厂、仓库、供气厂、储气站等重大火灾或爆炸危险源的距离不应小于1000m；

5.Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类应急避难场地，应选择在高层建筑物、高耸构筑物的倒塌范围距离之外。Ⅳ类应急避难场地，可根据避难需求另行调查确定；

6.应选择地势较为平坦空旷且地势略高、易于排水、适宜搭建帐篷的地形。应急避难休息区的坡度应小于8%，广场的坡度不宜大于10%。

## 有效面积

应急避难场所有效面积指场地内应扣除建筑物、水面、坡地、树林密集区、游乐设施等不适宜作为应急避难场所的用地，核算时需对场地面积进行适当折减。同时，根据需求，适宜室内避难的建筑物的室内面积也可算为有效面积。

# 现状分析

## 应急避难场所现状布局

截至2022年6月，全区共设置各类应急避难场所82处。其中，Ⅱ类10处，Ⅳ类（简易、临时）72处，可容纳避难人数约971600人。避难场所分布于东升街道26处、九江街道7处、彭镇10处、黄水镇6处、永安镇3处、黄龙溪镇3处、西航港街道11处、怡心街道7处和黄甲街道9处。避难场所的类型包括公园（绿地）类13处、广场类35处、学校类11处、停车场类7处、体育馆类1处、人防设施5处、其他类10处。

表2现状应急避难场所分类统计表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **避难场所类别** | **场所数量** | **场所面积（㎡）** | **有效避难面积（㎡）** | **可容纳人数（人）** |
| Ⅰ类 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅱ类 | 10 | 2,610,200 | 881,300 | 246,400 |
| Ⅲ类 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅳ类 | 72 | 3,264,400 | 1,378,300 | 725,200 |

表3现状应急避难场所分布表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **镇（街道）** | **面积（平方千米）** | **人口（万人）** | **场所数量** | **有效避难面积**  **（㎡）** | **可容纳人数（人）** | **人均避难面积（㎡）** |
| 东升街道 | 53.2 | 43.97 | 26 | 1,151,200 | 515,700 | 2.62 |
| 九江街道 | 37.6 | 18.2 | 7 | 32,600 | 19,700 | 0.18 |
| 彭镇 | 77.38 | 9.58 | 10 | 72,600 | 38,400 | 0.76 |
| 黄水镇 | 68.92 | 5.95 | 6 | 38,100 | 20,500 | 0.64 |
| **镇（街道）** | **面积（平方千米）** | **人口（万人）** | **场所数量** | **有效避难面积**  **（㎡）** | **可容纳人数（人）** | **人均避难面积（㎡）** |
| 永安镇 | 56 | 3.55 | 3 | 185,000 | 108,000 | 5.21 |
| 黄龙溪镇 | 50.4 | 2.93 | 3 | 29,100 | 16,700 | 0.99 |
| 西航港街道 | 38.9 | 39.88 | 11 | 540,400 | 121,700 | 1.35 |
| 怡心街道 | 30.41 | 15.5 | 7 | 124,000 | 72,700 | 0.8 |
| 黄甲街道 | 32.08 | 7.01 | 9 | 86,600 | 58,200 | 1.24 |
| 合计 | 446 | 146.57 | 82 | 2,259,600 | 971,600 | 1.54 |

## 应急避难场所现状分析

双流区避难场所现状数量较多，但建设等级不高，多为临时避难场所（IV类），II类及以上避难场所数量较少，尚未建设Ⅰ类应急避难场所。根据双流区现有人口分布和避难场所布局情况分析，可满足约67%人口应急避险需求，数量不够。九江街道人均避难面积最低，尤其蛟龙港区域，流动人口密集，应急避难需求较高。应急避难场所布局不够合理，存在较多服务盲区，未满足应急疏散就近就便的原则。

## 现状人口分布及规划人口预测

分析双流区人口分布情况发现，人口主要集中在中心城区。其中，东升街道、西航港街道人口超过35万人，占比达57.2%；九江街道、怡心街道人口在15万人至20万人之间，其余镇（街道）人口少于10万人。全区常住人口146.58万人，平均人口密度为3298人∕平方公里。其中，东升街道、西航港街道大部分区域、九江街道和怡心街道部分区域人口密度甚至超过8000人∕平方公里。

表4各镇（街道）人口现状

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **镇（街道）** | **面积（km²）** | **常住人口（万人）** |
| 东升街道 | 53.2 | 43.97 |
| 九江街道 | 37.6 | 18.2 |
| 彭镇 | 77.86 | 9.58 |
| 黄水镇 | 68.92 | 5.95 |
| 西航港街道 | 38.9 | 39.88 |
| 怡心街道 | 30.41 | 15.5 |
| 黄甲街道 | 32.08 | 7.01 |
| 永安镇 | 56.59 | 3.55 |
| 黄龙溪镇 | 50.4 | 2.93 |
| 双流区合计 | 446 | 146.58 |

根据双流区国土空间规划预测，2035年全区常住人口将增长至177万人。应急避难场所远景规划，应考虑各片区空间定位、功能布局、产业集群的未来发展和人口增长趋势。

# 规划目标

## 总体目标

通过科学合理规划设计和建设管理，建立健全适应双流区突发事件特征的安全、高效、综合的应急避难场所体系。全区应急避难场所规模显著增长，应急庇护能力明显提升。遭受重大灾害时，保证城市的正常运转功能。全区应急避难场所能够满足多于规划常住人口20%的避难需求。

## 分阶段目标

到2025年，完成1个Ⅰ类应急避难场所（双流体育中心体育场）、4个II类应急避难场所、8个III类应急避难场所以及67个IV类应急避难场所建设任务，人均避难面积达到2平方米。

到2035年，完成全部规划应急避难场所建设，考虑国土空间规划人口增长情况，实现人均避难面积大于2平方米的目标，并满足临时滞留人口的应急避难需求。

# 建设规划

## 规划布局

根据双流区应急避难场所服务范围、服务人口以及城市发展需要，本次专项规划完成后共有各类应急避难场所165个，远期有效避难场所面积达6,837,600㎡，可容纳人数3,608,110人，人均有效避难面积3.86㎡/人。其中：

现状保留各类应急避难场所79个；

改造提升各类应急避难场所3个，改造提升有效避难面积约245,800㎡，可容纳避难人数65,000人；

规划新增各类应急避难场所83个，规划新增有效避难面积约4,578,000㎡，可容纳避难人数2,636,510人。

表5全区规划应急避难场所面积统计

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **内容** | **Ⅰ类** | **Ⅱ类** | **Ⅲ类** | **Ⅳ类** | **合计** |
| 数量（处） | 1 | 16 | 11 | 137 | 165 |
| 有效避难面积（㎡） | 155,800 | 1,457,100 | 1,148,800 | 3,934,500 | 6,837,600 |
| 可容纳人数（人） | 20,000 | 592,245 | 753,800 | 2,160,940 | 3,608,110 |
| 人均避难面积（㎡） | 0.09 | 0.82 | 0.65 | 2.22 | 3.86 |

按镇（街道）划分，到2035年，东升街道共34处，九江街道共27处，彭镇共25处，黄水镇共12处，西航港街道共21处，怡心街道共17处，黄甲街道共16处，永安镇共7处，黄龙溪镇共6处。详见表6。

表6全区规划应急避难场所分布

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **所属镇（街道）** | **Ⅰ类（处）** | **Ⅱ类（处）** | **Ⅲ类（处）** | **Ⅳ类（处）** | **合计** |
| 东升街道 | 1 | 4 | 0 | 29 | 34 |
| 九江街道 | 0 | 3 | 1 | 23 | 27 |
| 彭镇 | 0 | 1 | 0 | 24 | 25 |
| 黄水镇 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 |
| 西航港街道 | 0 | 3 | 3 | 15 | 21 |
| 怡心街道 | 0 | 3 | 1 | 13 | 17 |
| 黄甲街道 | 0 | 1 | 2 | 13 | 16 |
| 永安镇 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 黄龙溪镇 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 合计 | 1 | 16 | 11 | 137 | 165 |

## 分阶段建设规划

本次规划的应急避难场所，按照可实施的条件划分为现状保留型、改造提升型和规划新增型。按照统筹规划、分步实施的原则，将避难场所建设任务划分为近期（2025年）项目和远期（2035年）项目。建设过程遵照先易后难、逐步推进的方式进行。

表7近期（2025年）全区应急避难场所建设规划

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **内容** | **现状保留** | **改造提升** | **规划新增** | **合计** |
| 数量（处） | 79 | 3 | 77 | 159 |
| 有效避难面积（㎡） | 2,013,700 | 245,800 | 3,948,300 | 6,207,900 |
| 可容纳人数（人） | 906,600 | 65,000 | 2,149,815 | 3,121,415 |

到2025年，共规划应急避难场所159处。其中，现状保留79处，改造提升3处，规划新增77处。Ⅰ类1处（改造提升），Ⅱ类13处，Ⅲ类8处，Ⅳ类137处。

表8近期（2025年）各类应急避难场所建设规划

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **内容** | **Ⅰ类** | **Ⅱ类** | **Ⅲ类** | **Ⅳ类** | **合计** |
| 数量（处） | 1 | 13 | 8 | 137 | 159 |
| 有效避难面积（㎡） | 155,800 | 1,171,000 | 805,200 | 3,934,500 | 6,207,900 |
| 可容纳人数（人） | 20,000 | 449,200 | 410,150 | 2,160,940 | 3,121,415 |

表9近期（2025年）各镇（街道）应急避难场所建设规划

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **所属镇（街道）** | **Ⅰ类（处）** | **Ⅱ类（处）** | **Ⅲ类（处）** | **Ⅳ类（处）** | **合计** |
| 东升街道 | 1 | 4 | 0 | 29 | 34 |
| 九江街道 | 0 | 3 | 1 | 23 | 27 |
| 彭镇 | 0 | 1 | 0 | 24 | 25 |
| 黄水镇 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 |
| 西航港街道 | 0 | 3 | 2 | 15 | 20 |
| 怡心街道 | 0 | 2 | 1 | 13 | 16 |
| 黄甲街道 | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 |
| 永安镇 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 黄龙溪镇 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 合计 | 1 | 13 | 8 | 137 | 159 |

按镇（街道）划分，到2025年，东升街道共34处，其中，现状保留25处，改造提升1处，规划新增8处；九江街道共27处，其中，现状保留7处，规划新增20处；彭镇共25处，其中，现状保留10处，规划新增15处；黄水镇共11处，其中，现状保留6处，规划新增5处；西航港街道共20处，其中，现状保留10处，改造提升1处，规划新增9处；怡心街道共16处，其中，现状保留7处，规划新增9处；黄甲街道共15处，其中，现状保留8处，改造提升1处，规划新增6处；永安镇共6处，其中，现状保留3处，规划新增3处；黄龙溪镇共5处，其中，现状保留3处，规划新增2处。

详细规划项目见附表。

# 保障措施

## 机制保障

健全应急避难场所建设管理办法等配套制度，加强组织领导，制定实施方案，明确部门职责分工，建立协同合作机制，压实工作责任，形成政府统一领导、部门协调配合、社会共同参与的工作格局，确保规划任务得到有效落实。

## 规划保障

将应急避难场所作为城市必要的公共设施列入规划，与城市建设同步推进。未来城市在进行公园、绿地、广场等规划建设时，必须充分考虑应急避难的需求，并在规划中明确应急避难场所建设项目，做到统筹考虑、综合利用。

## 资金保障

应急避难场所的建设资金应列入社会经济发展计划，以政府投入为主，同时建立多元化、多渠道投入保障机制，以最大限度发挥资金投入的功效，以最少的成本投入实现最大的安全保障目标。

## 宣传保障

将应急避难场所作为开展防灾减灾教育的重要基地，加大宣传教育力度，增强社会避险意识。通过多种形式的防灾知识宣传教育和市民应急技能训练，提高市民的防灾意识和防灾能力，鼓励公众参与，加强社会监督，开展相关培训和定期演练工作，不断提高市民应对突发公共事件的自救互救和逃生疏散能力。

# 附表1双流区应急避难场所规划表

| **序号** | **镇（街道）** | **避难场所名称** | **场所类型** | **详细地址** | **占地面积（公顷）** | **有效面积（公顷）** | **可容纳人数（人）** | **级别** | **建设期限** | **经度** | **纬度** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、现状保留** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 东升街道 | 双流中心公园 | 公园（绿地）类 | 双流区金河路 | 31.12 | 15.56 | 70000 | Ⅳ类 | / | 103.9036 | 30.5910 |
| 2 | 双流艺术公园 | 公园（绿地）类 | 双流区银河路四段东50米 | 21.46 | 10.73 | 50000 | Ⅳ类 | / | 103.8993 | 30.5775 |
| 3 | 双流运动公园 | 公园（绿地）类 | 双流区航都大街 | 12.03 | 6.02 | 30000 | Ⅳ类 | / | 103.9048 | 30.5950 |
| 4 | 凤翔湖公园 | 公园（绿地）类 | 双流区东升街道金河路二段1409号 | 36.73 | 18.36 | 90000 | Ⅱ类 | / | 103.9070 | 103.9070 |
| 5 | 棠湖公园 | 公园（绿地）类 | 双流区东升街道棠湖西路一段2号 | 10.77 | 5.39 | 25000 | Ⅱ类 | / | 103.9164 | 30.5731 |
| 6 | 花月街社区居委会停车场 | 停车场 | 双流区东升街道花月东街17号 | 0.80 | 0.24 | 1500 | Ⅳ类 | / | 103.9192 | 30.5794 |
| 7 | 紫东阁社区小游园 | 广场类 | 双流区东升街道迎春路一段与藏卫路北一段交汇处 | 0.80 | 0.40 | 2600 | Ⅳ类 | / | 103.9299 | 30.5801 |
| 8 | 磨子桥与星空路节点绿地及人防工程 | 人防设施类 | 双流区东升街道航鹰东路与星空路一段交汇处 | 2.33 | 0.70 | 4600 | Ⅱ类 | / | 103.9310 | 30.5864 |
| 9 | 一杆旗路与白河路节点人防工程 | 人防设施类 | 双流区东升街道一杆旗南二街富豪逸阳华庭东侧约50米 | 2.33 | 0.70 | 4600 | Ⅱ类 | / | 103.9084 | 30.5716 |
| 10 | 成双大道龙桥小区停车场 | 停车场 | 双流区东升街道成双大道三段986号旁停车场 | 5.33 | 1.60 | 11000 | Ⅳ类 | / | 103.9474 | 30.5944 |
| 11 | 三里坝社区蜀味园 | 其他类 | 双流区东升街道宜城大街一段169号 | 5.67 | 1.70 | 5000 | Ⅳ类 | / | 103.9089 | 30.5573 |
| 12 | 五洞桥社区法治文化广场 | 广场类 | 双流区东升街道迎春路四段与白衣中街交汇处 | 2.60 | 1.30 | 8600 | Ⅳ类 | / | 103.9124 | 30.5826 |
| 13 | 双流万达广 场 | 其他类 | 双流区东升街道港都路（万达广场停车场） | 10.00 | 3.00 | 20000 | Ⅳ类 | / | 103.9236 | 30.5991 |
| 14 | 白鹤社区便民停车场 | 停车场 | 双流区东升街道长顺路二段89号 | 2.23 | 0.67 | 3000 | Ⅳ类 | / | 103.9301 | 30.5697 |
| 15 | 迎春小学 | 学校类 | 双流区商学街1号 | 5.43 | 1.63 | 10000 | Ⅳ类 | / | 103.9319 | 30.5901 |
| 16 | 紫东阁广场特来电充电站 | 广场类 | 双流区藏卫北路一段 | 1.60 | 0.80 | 5300 | Ⅳ类 | / | 103.9278 | 30.5795 |
| 17 | 白河公园C区 | 公园（绿地）类 | 双流区金河路五段 | 8.00 | 4.00 | 20000 | Ⅳ类 | / | 103.8984 | 30.5613 |
| 18 | 城南优品道广场 | 广场类 | 双流区东升街道双楠大道白衣上街177号 | 9.40 | 4.70 | 23000 | Ⅳ类 | / | 103.9110 | 30.5995 |
| 19 | 物流中心 | 广场类 | 市双流区物流大道800号 | 4.80 | 2.40 | 16000 | Ⅳ类 | / | 103.9180 | 30.5651 |
| 20 | 宜城大道人防工程 | 人防设施类 | 双流区双江路188号 | 5.00 | 1.50 | 10000 | Ⅳ类 | / | 103.8896 | 30.5579 |
| 21 | 爱心公园 | 公园（绿地）类 | 双流区金河路 | 6.00 | 3.00 | 20000 | Ⅳ类 | / | 103.9089 | 30.5891 |
| 22 | 四川民政干部学校 | 学校类 | 双流区志翔路四川省志翔职业技术学校 | 32.33 | 9.70 | 30000 | Ⅳ类 | / | 103.8916 | 30.5975 |
| 23 | 双流广场一期 | 广场类 | 双流广场一期 | 5.60 | 2.80 | 18000 | Ⅳ类 | / | 103.9180 | 30.5651 |
| 24 | 双流广场二期 | 广场类 | 双流广场二期 | 4.80 | 2.40 | 16000 | Ⅳ类 | / | 103.9180 | 30.5651 |
| 25 | 东升一中人防工程 | 人防设施类 | 双流区东升街道三强东路116号 | 0.80 | 0.24 | 1500 | Ⅳ类 | / | 103.9282 | 30.5691 |
| 26 | 九江街道 | 蛟龙港展示中心 | 广场类 | 双流区九江街道高新大道369号 | 0.36 | 0.18 | 1200 | Ⅳ类 | / | 103.8984 | 30.6158 |
| 27 | 蜀镇休闲广场 | 广场类 | 双流区九江街道金江西路和望金横街交汇处 | 0.60 | 0.30 | 2000 | Ⅳ类 | / | 103.9548 | 30.6297 |
| 28 | 大井社区办公楼广场 | 广场类 | 双流区九江街道大井北街与惠民路一段交汇处往北约150米 | 0.30 | 0.15 | 1000 | Ⅳ类 | / | 103.9235 | 30.6444 |
| 29 | 九江街道应急避难场所 | 其他类 | 四川省成都市双流区九江街道望金北路与美湖路交汇处 | 0.45 | 0.23 | 3000 | Ⅳ类 | / | 103.9484 | 30.6313 |
| 30 | 蛟龙社区文化广场 | 广场类 | 双流区九江街道双温路198号 | 2.60 | 1.30 | 7000 | Ⅳ类 | / | 103.9051 | 30.5726 |
| 31 | 石牛社区党群服务中心 | 其他类 | 双流区九江街道石牛社区(成新蒲快速通道与观光大道交汇处) | 1.00 | 0.30 | 1500 | Ⅳ类 | / | 103.8943 | 30.6352 |
| 32 | 泉水凼广场 | 广场类 | 双流区九江街道泉葫路与双九路二段交汇处往东北约60米 | 1.60 | 0.80 | 4000 | Ⅱ类 | / | 103.9072 | 30.6242 |
| 33 | 彭镇 | 红石统建小区广场 | 广场类 | 双流区彭镇红石社区菜园路二段与产业路的交汇处 | 0.90 | 0.45 | 3000 | Ⅳ类 | / | 103.8557 | 30.5511 |
| 34 | 临江村委会广场 | 广场类 | 双流区彭镇临江村1组300号 | 1.00 | 0.50 | 5000 | Ⅳ类 | / | 103.8131 | 30.5905 |
| 35 | 彭镇柑梓幼儿园 | 学校类 | 双流区彭镇柑梓社区3组98号 | 3.33 | 1.00 | 5000 | Ⅳ类 | / | 103.9442 | 30.6665 |
| 36 | 金桥小学 | 学校类 | 双流区彭镇金桥金彭路473号 | 3.33 | 1.00 | 6000 | Ⅳ类 | / | 103.8314 | 30.5819 |
| 37 | 羊坪社区中心小区广场 | 广场类 | 双流区彭镇羊坪中心小区1号 | 1.00 | 0.50 | 3000 | Ⅳ类 | / | 103.8474 | 30.6082 |
| 38 | 沿河小区文体广场 | 广场类 | 双流区金葡路沿河小区 | 2.00 | 1.00 | 3000 | Ⅳ类 | / | 103.8632 | 30.5944 |
| 39 | 双凤乡愁源 | 其他类 | 双流区彭镇水厂路双凤小区对面 | 2.67 | 0.80 | 3000 | Ⅳ类 | / | 103.8272 | 30.6114 |
| 40 | 职教中心防空地下室 | 人防设施类 | 双流区双楠大道888号 | 0.70 | 0.21 | 1400 | Ⅳ类 | / | 103.8801 | 30.5728 |
| 41 | 燃灯社区文化公园 | 公园（绿地）类 | 双流区彭镇燃灯西路与黄温路的交汇处沿河小区东南侧约300米 | 3.00 | 1.50 | 7000 | Ⅳ类 | / | 103.8668 | 30.5910 |
| 42 | 金湾社区应急避难场所 | 其他类 | 双流区彭镇金湾路35号 | 1.00 | 0.30 | 2000 | Ⅳ类 | / | 103.8800 | 30.6001 |
| 43 | 黄水镇 | 白塔社区法治文化广场 | 广场类 | 双流区黄水镇维新街法治文化广场 | 0.60 | 0.30 | 2000 | Ⅳ类 | / | 103.9065 | 30.5059 |
| 44 | 应天寺社区月牙法治文化广场 | 广场类 | 双流区黄水镇应天寺4组 | 1.00 | 0.50 | 2500 | Ⅳ类 | / | 103.9082 | 30.5350 |
| 45 | 白河公园 | 公园（绿地）类 | 双流区黄水镇金河路六段 | 4.00 | 2.00 | 10000 | Ⅳ类 | / | 103.8993 | 30.5596 |
| 46 | 扯旗社区广场 | 广场类 | 双流区玉和街成都指南针职业技术学校西南侧约90米扯旗社区居委会 | 0.52 | 0.26 | 2000 | Ⅳ类 | / | 103.8731 | 30.5286 |
| 47 | 文武社区广场 | 广场类 | 双流区黄楠路一段与佘文路交叉路口往西约250米文武社区居委会 | 0.70 | 0.35 | 3000 | Ⅳ类 | / | 103.8486 | 30.5210 |
| 48 | 柳河小区广场 | 广场类 | 双流区柳清街512号 | 0.80 | 0.40 | 1000 | Ⅳ类 | / | 103.8750 | 30.5364 |
| 49 | 西航港街道 | 四川现代职业学院 | 学校类 | 双流区西航港街道华创路1号 | 113.53 | 34.06 | 15000 | Ⅱ类 | / | 103.9958 | 30.5194 |
| 50 | 光明社区公园绿地 | 公园（绿地）类 | 双流区西航港街道川大路三段108号光明苑东侧 | 1.40 | 0.70 | 3500 | Ⅳ类 | / | 103.9876 | 30.5536 |
| 51 | 寺圣社区公园绿地 | 公园（绿地）类 | 双流区西航港大道中二段54号空港首座旁公园绿地 | 1.40 | 0.70 | 3500 | Ⅳ类 | / | 103.9725 | 30.5681 |
| 52 | 莲花社区莲花三治广场 | 广场类 | 双流区西航港街道莲花社区西航港大道中三段789号 | 1.60 | 0.80 | 5000 | Ⅳ类 | / | 103.9786 | 30.5437 |
| 53 | 莲花社区莲心广场 | 广场类 | 双流区西航港街道莲花社区西航港大道中三段789号 | 1.20 | 0.60 | 3000 | Ⅳ类 | / | 103.9797 | 30.5400 |
| 54 | 久居福篮球公园 | 公园（绿地）类 | 双流区临港路一段 | 4.00 | 2.00 | 12000 | Ⅳ类 | / | 103.9831 | 30.5683 |
| 55 | 西航港第一初级中学 | 学校类 | 双流区西航港新街236号 | 8.67 | 2.60 | 12000 | Ⅳ类 | / | 104.0077 | 30.5513 |
| 56 | 九龙湖停车场 | 停车场 | 四川现代职业学校门口对面 | 2.50 | 0.75 | 3500 | Ⅳ类 | / | 103.9976 | 30.5205 |
| 57 | 星月社区文化广场 | 广场类 | 双流区川大南路二段99号 | 5.00 | 2.50 | 17000 | Ⅳ类 | / | 104.0039 | 30.5475 |
| 58 | 川大西航港实验小学 | 学校类 | 双流区川大南路二段115号三期 | 21.10 | 6.33 | 42200 | Ⅱ类 | / | 104.0045 | 30.5462 |
| 59 | 怡心街道 | 双流中学协和实验初中 | 学校类 | 双流区华阳二中(剑南大道南一段西) | 14.00 | 4.20 | 28000 | Ⅱ类 | / | 104.0312 | 30.5067 |
| 60 | 协和实验小学 | 学校类 | 双流区实小路99号四组 | 6.67 | 2.00 | 13000 | Ⅱ类 | / | 104.0230 | 30.5019 |
| 61 | 荷韵广场 | 广场类 | 双流区怡心街道荷韵西路87号（怡心街道市民中心对面） | 0.70 | 0.35 | 1700 | Ⅳ类 | / | 103.9942 | 30.4842 |
| 62 | 长顺家园停车场 | 停车场 | 双流区怡心街道长顺大道一段389号长顺家园北门 | 6.67 | 2.00 | 10000 | Ⅳ类 | / | 104.0197 | 30.4999 |
| 63 | 公兴综合文化站 | 广场类 | 双流区怡心街道牧华路三段219号综合文化站 | 0.80 | 0.40 | 2000 | Ⅳ类 | / | 103.9954 | 30.4899 |
| 64 | 大润发超市 | 其他类 | 双流区怡心街道华府大道二段1号 | 10.00 | 3.00 | 15000 | Ⅳ类 | / | 104.0348 | 30.5277 |
| 65 | 天府怡心广场 | 广场类 | 双流区黄龙大道二段亚丁小镇东侧约40米 | 0.90 | 0.45 | 3000 | Ⅳ类 | / | 103.9910 | 30.4903 |
| 66 | 黄甲街道 | 青云寺社区居委会广场 | 广场类 | 双流区黄甲街道青云寺社区7组319号 | 1.20 | 0.60 | 3500 | Ⅳ类 | / | 103.9520 | 30.4530 |
| 67 | 文庙社区居委会广场 | 广场类 | 双流区黄甲街道文庙社区1组92号 | 0.44 | 0.22 | 1000 | Ⅳ类 | / | 103.9445 | 30.5108 |
| 68 | 双华社区居民委员会广场 | 其他类 | 四川省成都市双流区黄甲街道双华社区广场巷64号 | 0.78 | 0.39 | 5200 | Ⅳ类 | / | 103.9672 | 30.5367 |
| 69 | 文庙社区二号停车场 | 其他类 | 双流黄甲街道黄甲大道495号 | 1.00 | 0.30 | 1500 | Ⅳ类 | / | 103.9577 | 30.5196 |
| 70 | 王家场一号停车场 | 其他类 | 双流黄甲街道黄甲大道621号 | 0.50 | 0.15 | 900 | Ⅳ类 | / | 103.9613 | 30.5396 |
| 71 | 王家场二号停车场 | 停车场 | 双流黄甲街道三叶街夜市南侧 | 1.00 | 0.30 | 1500 | Ⅳ类 | / | 103.9510 | 30.4932 |
| 72 | 长埂社区广场 | 广场类 | 双流区三叶街长埂新居 | 0.60 | 0.30 | 2000 | Ⅳ类 | / | 103.9713 | 30.4969 |
| 73 | 三叶街夜市篮球场 | 广场类 | 双流黄甲街道三叶街60号 | 0.80 | 0.40 | 2600 | Ⅳ类 | / | 103.9524 | 30.4951 |
| 74 | 永安镇 | 永安镇文化广场 | 广场类 | 双流区永安镇付家坝社区四兴街25号党群服务 中心对面(永安镇文化广场） | 2.00 | 1.00 | 4000 | Ⅳ类 | / | 103.9822 | 30.4096 |
| 75 | 永安小学红花校区 | 学校类 | 双流区永安镇景山村22组新街96号 | 1.67 | 0.50 | 4000 | Ⅳ类 | / | 103.9792 | 30.3739 |
| 76 | 条条河湿地公园 | 公园（绿地）类 | 生物城中路三段 | 34.00 | 17.00 | 100000 | Ⅳ类 | / | 103.9482 | 30.4373 |
| 77 | 黄龙溪镇 | 黄龙溪古镇停车场 | 停车场 | 双流区黄龙溪镇黄龙社区1组 | 5.33 | 1.60 | 8000 | Ⅳ类 | / | 103.9743 | 30.3673 |
| 78 | 嘉禾社区文化广场 | 广场类 | 双流区黄龙溪镇嘉禾村文化站 | 1.00 | 0.50 | 3300 | Ⅳ类 | / | 103.9518 | 30.3328 |
| 79 | 嘉禾苑小区 | 广场类 | 双流区黄龙溪镇嘉禾社区8组 | 1.62 | 0.81 | 5400 | Ⅳ类 | / | 103.9577 | 30.3255 |
| **二、改造提升** | | | | | | | | | | | |
| 80 | 东升街道 | 双流体育中心体育场 | 体育馆类 | 双流区东升街道银河路5段20号 | 51.95 | 15.58 | 20000 | Ⅰ类 | 2025年 | 103.8963 | 30.5733 |
| 81 | 西航港街道 | 西航港第二初级中学 | 学校类 | 双流区文星大道182号 | 10.00 | 3.00 | 5000 | Ⅲ类 | 2023年 | 103.9835 | 30.5494 |
| 82 | 黄甲街道 | 黄甲广场 | 广场类 | 双流区黄甲镇黄甲大道48号 | 12.00 | 6.00 | 40000 | Ⅲ类 | 2025年 | 103.9474 | 30.4934 |

| **序号** | **镇（街道）** | | **避难场所名称** | **场所类型** | **详细地址** | **占地面积（公顷）** | **有效面积（公顷）** | **可容纳人数（人）** | **级别** | **建设期限** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三、规划新增** | | | | | | | | | | |
| 83 | | 东升街道 | 航园路社区公园 | 公园（绿地）类 | 双流区航园路 | 4.92 | 2.46 | 12300 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 84 | | 棠湖中学实验学校(东区) | 学校类 | 双流区葛陌路655号新双城东门旁边 | 4.00 | 1.20 | 6000 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 85 | | 空港运动公园 | 公园（绿地）类 | 双流区成双大道与西航港大道交叉口 | 18.90 | 9.45 | 47250 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 86 | | 港龙名扬生活小游园 | 公园（绿地）类 | 龙渡路以南星空路以东 | 1.28 | 0.64 | 6400 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 87 | | 成都育仁菁英学校 | 学校类 | 双流区成双大道南段1516号 | 1.90 | 0.57 | 5700 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 88 | | 龙桥小区社区公园北 | 公园（绿地）类 | 双流区广覆路东侧 | 4.70 | 2.35 | 23500 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 89 | | 东升一中 | 学校类 | 双流区三强东路一段116号87号 | 1.82 | 0.55 | 5472 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 90 | | 双楠大道小游园 | 公园（绿地）类 | 双楠大道与银河路交叉口 | 1.06 | 0.53 | 5300 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 91 | | 九江街道 | 草金路社区公园 | 公园（绿地）类 | 双流区九江街道草金路 | 12.30 | 6.15 | 30750 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 92 | | 静安公园 | 公园（绿地）类 | 双流区唐家堰路一段 | 5.78 | 2.89 | 14450 | Ⅱ类 | 2025年 |
| 93 | | 文楠游园 | 公园（绿地）类 | 双流区双九路与双楠大道交叉口 | 8.06 | 4.03 | 20150 | Ⅱ类 | 2025年 |
| 94 | | 鸿雁路社区公园 | 公园（绿地）类 | 双流区鸿雁路 | 6.83 | 3.42 | 17075 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 95 | | 九江万科实验学校 | 学校类 | 双流区石万路22号双流中学万科第五城二期10228号 | 3.73 | 1.12 | 5595 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 96 | | 萌宠乐园 | 公园（绿地）类 | 双流区绕城高速双流段与双楠大道交叉口 | 33.15 | 16.58 | 82875 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 97 | | 石牛社区公园 | 公园（绿地）类 | 双流区石牛社区 | 4.87 | 2.44 | 12175 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 98 | | 月浦公园 | 公园（绿地）类 | 草金路与万家路交叉口 | 1.75 | 0.88 | 8750 | Ⅲ类 | 2025年 |
| 99 | | 华润公园九里绿地 | 公园（绿地）类 | 星空路四段188号北 | 14.79 | 7.40 | 73950 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 100 | | 四川现代艺术学校（蛟龙校区） | 学校类 | 双流区双九路一段195号 | 2.13 | 0.64 | 6390 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 101 | | 蛟龙港五星学校 | 学校类 | 双流区高新大道55号 | 1.80 | 0.54 | 5400 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 102 | | 双流区建设职业技术学校 | 学校类 | 双流区文贸街79号 | 2.70 | 0.81 | 8100 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 103 | | 九江小游园 | 公园（绿地）类 | 康家堰路三段北侧 | 1.04 | 0.52 | 5200 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 104 | | 金岛社区居民委员会 | 公园（绿地）类 | 双流区草金路1号 | 0.26 | 0.13 | 1300 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 105 | | 蛟龙港小游园 | 公园（绿地）类 | 黄海路516号 | 0.64 | 0.32 | 3200 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 106 | | 龙渡路小游园 | 公园（绿地）类 | 星空路与龙渡路交叉口 | 1.91 | 0.96 | 9550 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 107 | | 马家寺社区文化生活广场 | 公园（绿地）类 | 双流区马家寺社区文化生活广场(柑通路西) | 0.12 | 0.06 | 600 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 108 | | 双九捷运检测公司 | 公园（绿地）类 | 双流区柑龙路北150米 | 1.00 | 0.50 | 5000 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 109 | | 龙池小学 | 学校类 | 双九路五段999号 | 2.70 | 0.81 | 8100 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 110 | | 石井社区微公园 | 公园（绿地）类 | 双流区石井社区 | 1.00 | 0.50 | 5000 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 111 | | 彭镇 | 草金公园一期 | 公园（绿地）类 | 成新蒲快速路与金葡路交叉口西南侧 | 71.22 | 35.61 | 178050 | Ⅱ类 | 2025年 |
| 112 | | 金桥文化广场 | 广场类 | 金桥社区金桥文化广场 | 0.80 | 0.40 | 4000 | Ⅳ类 | 2023年 |
| 113 | | 兴福社区泽惠路 | 其他类 | 兴福社区泽惠路 | 1.20 | 0.48 | 6000 | Ⅳ类 | 2023年 |
| 114 | | 香榭林居2期 | 广场类 | 歧阳社区香榭林居2期 | 1.00 | 0.33 | 5000 | Ⅳ类 | 2023年 |
| 115 | | 合田记忆 | 其他类 | 合水社区合田记忆 | 3.00 | 1.00 | 15000 | Ⅳ类 | 2023年 |
| 116 | | 光荣社区豪绅物流 | 其他类 | 双楠大道下段2260号 | 0.80 | 0.45 | 4000 | Ⅳ类 | 2023年 |
| 117 | | 艺隆草莓 | 其他类 | 木樨社区艺隆草莓 | 1.35 | 0.75 | 6800 | Ⅳ类 | 2023年 |
| 118 | | 金河村委会广场 | 广场类 | 金河村委会 | 0.80 | 0.40 | 4000 | Ⅳ类 | 2023年 |
| 119 | | 永和村委会广场 | 广场类 | 永和村委会 | 0.20 | 0.10 | 1000 | Ⅳ类 | 2023年 |
| 120 | | 艺体中学 | 学校类 | 彭镇彭家场社区艺体中学 | 2.00 | 0.67 | 10000 | Ⅳ类 | 2023年 |
| 121 | | 金马村村委会广场 | 广场类 | 金马村1组 | 0.50 | 0.25 | 2500 | Ⅳ类 | 2023年 |
| 122 | | 昆山社区应急避难场所 | 其他类 | 昆山8组，红吴路 | 0.50 | 0.18 | 2500 | Ⅳ类 | 2023年 |
| 123 | | 金桥中学 | 学校类 | 彭镇红石东街 | 2.95 | 0.89 | 4432 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 124 | | 金桥社区广场 | 广场类 | 双流区金彭路金桥小区 | 0.46 | 0.23 | 2275 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 125 | | 成都电子信息学校 | 学校类 | 双流区双楠大道2222号 | 10.80 | 3.24 | 32400 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 126 | | 黄水镇 | 黄水中学 | 学校类 | 玉龙西街74号 | 6.30 | 1.89 | 9451 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 127 | | 胜利中学 | 学校类 | 维新街66号胜利镇中学2组185a | 3.22 | 0.97 | 9668 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 128 | | 双流西站TOD公园 | 公园（绿地）类 | 双流西站旁 | 52.20 | 26.10 | 261000 | Ⅲ类 | 2035年 |
| 129 | | 黄水小学 | 学校类 | 黄水镇柳河二街133号 | 5.00 | 1.50 | 15000 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 130 | | 黄水场镇社区公园 | 公园（绿地）类 | 黄水镇政府西侧1000米 | 10.39 | 5.20 | 51950 | Ⅲ类 | 2025年 |
| 131 | |  | 胜利小学 | 学校类 | 维新街4号六组 | 3.11 | 0.93 | 9332 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 132 | | 西航港街道 | 西航港社区公园1 | 公园（绿地）类 | 西航港大道中三段 | 4.06 | 2.03 | 10150 | Ⅱ类 | 2025年 |
| 133 | | 西航港常乐学校 | 学校类 | 双流区学府西路 | 3.45 | 1.04 | 5175 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 134 | | 龙港公园 | 公园（绿地）类 | 双流区空港三路688号 | 16.53 | 8.27 | 82650 | Ⅲ类 | 2035年 |
| 135 | | 黄堰河社区公园 | 公园（绿地）类 | 成白路西侧 | 5.83 | 2.92 | 29150 | Ⅲ类 | 2025年 |
| 136 | | 九龙湖小游园 | 公园（绿地）类 | 中国科学院光电技术所南侧 | 1.00 | 0.50 | 5000 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 137 | | 临港路小游园 | 公园（绿地）类 | 临港路一段与寺圣二路交叉口 | 0.27 | 0.14 | 1350 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 138 | | 文星正街小游园 | 公园（绿地）类 | 文星正街南侧 | 1.65 | 0.83 | 8250 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 139 | | 西雅美途外国语联合学校 | 学校类 | 西航港大同路二段和顺路88号 | 1.50 | 0.45 | 4500 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 140 | | 江安社区临时停车场 | 停车场 | 川大南路一段与西航港新街交叉口 | 0.60 | 0.18 | 1800 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 141 | | 四川师范大学附属圣菲小学 | 学校类 | 双流区临港路四段65号 | 1.40 | 0.42 | 4200 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 142 | | 怡心街道 | 公心湖公园 | 公园（绿地）类 | 武汉路与华府大道交叉口 | 44.31 | 22.15 | 110750 | Ⅱ类 | 2035年 |
| 143 | | 长顺路社区公园 | 公园（绿地）类 | 长顺大道与华府大道交叉口东北侧 | 10.40 | 5.20 | 52000 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 144 | | 怡心湖公园 | 公园（绿地）类 | 怡飞大道二段 | 105.00 | 52.50 | 175000 | Ⅲ类 | 2025年 |
| 145 | | 怡心第一实验学校 | 学校类 | 双流区锦江路四段 | 4.51 | 1.35 | 13530 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 146 | | 怡心第二实验学校 | 学校类 | 双流区荷韵二街1号 | 10.12 | 3.04 | 30360 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 147 | | 棠湖中学怡心实验学校 | 学校类 | 双流区松岭山路102号 | 4.41 | 1.32 | 13230 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 148 | | 三江公园 | 公园（绿地）类 | 警校路二段南侧 | 55.00 | 27.50 | 275000 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 149 | | 三江悦府小游园 | 公园（绿地）类 | 协和三江幼儿园北侧 | 3.90 | 1.95 | 19500 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 150 | | 南湖逸家社区公园 | 公园（绿地）类 | 区华府大道顺兴路一段 | 6.40 | 3.20 | 32000 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 151 | | 河池社区党群服务活动中心广场 | 广场类 | 双流区剑南大道南段河池新居东侧约40米 | 0.60 | 0.30 | 3000 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 152 | | 黄甲街道 | 规划小学GHXX－SL－HJ－04 | 学校类 | 黄甲街道正公路 | 5.53 | 1.66 | 8295 | Ⅱ类 | 2035年 |
| 153 | | 黄甲小学 | 学校类 | 双流区王家场上街84号 | 2.76 | 0.83 | 8280 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 154 | | 黄甲场镇公园 | 公园（绿地）类 | 黄甲街道航空动力小镇 | 18.50 | 9.25 | 92500 | Ⅲ类 | 2025年 |
| 155 | | 文庙社区1号停车场 | 停车场 | 黄甲街道双永路 | 1.00 | 0.30 | 3000 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 156 | | 通威太阳能公司停车场 | 停车场 | 双兴大道999号 | 1.50 | 1.12 | 11190 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 157 | | 航空小镇公园 | 公园（绿地）类 | 成雅高速与武汉路交叉口 | 6.20 | 3.10 | 31000 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 158 | | 光明学校 | 学校类 | 成都市双流区杨桥路 | 1.70 | 0.51 | 5100 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 159 | | 永安镇 | 永安中学二期扩建工程 | 学校类 | 双流区普林场街19号 | 2.60 | 0.78 | 7800 | Ⅲ类 | 2025年 |
| 160 | | 白果社区村委会 | 广场类 | 白果路与新村路北段交叉路口往东南约50米 | 0.81 | 0.41 | 4050 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 161 | | 永安湖森林公园 | 公园（绿地）类 | 生物城中路二段 | 300.00 | 150.00 | 500000 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 162 | | 规划小学GHXX－SL－YA－01 | 学校类 | 生物城中路三段 | 9.60 | 4.80 | 24000 | Ⅱ类 | 2035年 |
| 163 | | 黄龙溪镇 | 欢乐田园停车场 | 停车场 | 农博路1号 | 0.70 | 0.21 | 2100 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 164 | | 三国宴食府 | 其他类 | 黄龙大道689号 | 0.50 | 0.15 | 1500 | Ⅳ类 | 2025年 |
| 165 | | 规划小学GHXX－SL－HLX－04 | 学校类 | 黄龙大道三段 | 2.30 | 0.69 | 6900 | Ⅲ类 | 2035年 |

附表2重点项目规划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **镇（街道）** | **避难场所名称** | **场所类型** | **详细地址** | **占地面积（公顷）** | **有效面积（公顷）** | **可容纳人数（人）** | **级别** | **建设性质** | **建设期限** |
| 1 | 东升街道 | 双流体育中心体育场 | 体育馆类 | 双流区东升街道银河路5段20号 | 51.95 | 15.58 | 20000 | Ⅰ类 | 改造提升 | 2025年 |
| 2 | 九江街道 | 静安公园 | 公园（绿地）类 | 双流区唐家堰路一段 | 5.78 | 2.89 | 14450 | Ⅱ类 | 规划新增 | 2025年 |
| 3 | 文楠游园 | 公园（绿地）类 | 双流区双九路与双楠大道交叉口 | 8.06 | 4.03 | 20150 | Ⅱ类 | 规划新增 | 2025年 |
| 4 | 彭镇 | 草金公园一期 | 公园（绿地）类 | 成新蒲快速路与金葡路交叉口西南侧 | 71.22 | 35.61 | 178050 | Ⅱ类 | 规划新增 | 2025年 |
| 5 | 西航港街道 | 西航港社区公园1 | 公园（绿地）类 | 西航港大道中三段 | 4.06 | 2.03 | 10150 | Ⅱ类 | 规划新增 | 2025年 |
| 6 | 怡心街道 | 公心湖公园 | 公园（绿地）类 | 武汉路与华府大道交叉口 | 44.31 | 22.15 | 110750 | Ⅱ类 | 规划新增 | 2035年 |
| 7 | 黄甲街道 | 规划小学GHXX－SL－HJ－04 | 学校类 | 黄甲街道正公路 | 5.53 | 1.66 | 8295 | Ⅱ类 | 规划新增 | 2035年 |
| 8 | 永安镇 | 规划小学GHXX－SL－YA－01 | 学校类 | 生物城中路三段 | 9.60 | 4.80 | 24000 | Ⅱ类 | 规划新增 | 2035年 |

附表3应急避难场所设施配置

| **功能** | **设施类型** | **Ⅰ类** | **Ⅱ类** | **Ⅲ类** | **Ⅳ类** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥管理 | 应急救灾指挥中心 | ● | - | - | - |
| 应急综合服务 | 应急综合服务中心 | ● | ● | ○ | ○ |
| 应急医疗和卫生防疫 | 医疗救护中心与卫生防疫站 | ● | ● | - | - |
| 医疗救护与防疫点 | - | - | ● | ○ |
| 应急避难人员安置 | 应急宿住区 | ● | ● | ○ | - |
| 集散场地 | ● | ● | ● | ○ |
| 应急交通 | 应急直升机停机坪 | ○ | ○ | - | - |
| 应急停车场 | ● | ● | ○ | - |
| 应急消防 | 室外消火栓 | ● | ● | ● | ○ |
| 消防器材（灭火器） | ● | ● | ● | ● |
| 消防通道 | ● | ● | ● | - |
| 应急物资储备 | 物资储备库（房） | ● | ● | ○ | - |
| 物资储备区 | ● | ● | ○ | - |
| 物资分发点 | ● | ● | ● | ○ |
| 应急供水  给水 | 接入城市给水管 | ● | ● | ● | ○ |
| 给水点 | ● | ● | ● | ● |
| 洗浴设施 | ● | ○ | - | - |
| 消火栓 | ● | ● | ● | ● |
| 自备水源 | ● | ○ | - | - |
| 应急排污 | 接入城市污水管 | ● | ● | ● | ● |
| 应急厕所 | ● | ● | ● | ○ |
| 应急通风设施 | 地下场所 | ● | ● | ● | ● |
| 避难建筑 | ● | ● | ● | ● |
| 应急保障供电 | 接入2路及以上供电线路 | ● | ○ | - | - |
| 可移动发电机组 | ● | ○ | - | - |
| 应急通信  应急垃圾 | 接入城市通讯线路 | ● | ○ | - | - |
| 公共信息发布牌（LED） | ● | ● | - | - |
| 卫星无线通讯设备 | ● | ○ | - | - |
| 广播系统 | ● | ● | - | - |
| 监控系统 | ● | ● | - | - |
| 应急垃圾 | 垃圾收集点 | ● | ● | ● | ○ |
| 垃圾箱 | ● | ● | ● | ● |
| 标识标牌 | 应急避难场所挂牌 | ● | ● | ● | ● |
| 应急避难场所主标识 | ● | ● | ● | ● |
| 应急避难场所指路标识 | ● | ● | ● | ● |
| 应急避难场所功能布局示意图 | ● | ● | ● | ○ |
| 应急设施标识 | ● | ● | ● | ● |
| 应急避难场所指示标识 | ● | ● | ● | ○ |
| 应急避难场所简介 | ● | ● | ● | ○ |

注：●表示应设；○表示宜设；-表示可选设

来源：《成都市应急避难场所建设导则（试行）》(2021)

# 附图

**图1双流区应急避难场所现状布局图**



**图2双流区应急避难场所规划布局图（2021-2035年）**

